void setup() 
{                
 pinMode(13, OUTPUT);  //   定义13脚为数字输出接口
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // 打开激光头
  delay(1000);              // 延时一秒
  digitalWrite(13, LOW);    // 关闭激光头
  delay(1000);              // 延时一秒
}