int Led=13;//定义LED 接口
int SENSOR=3;//定义霍尔磁力传感器接口
int val;//定义数字变量val
void setup()
{
pinMode(Led,OUTPUT);//定义LED 为输出接口
pinMode SENSOR,INPUT);//定义霍尔磁力传感器为输出接口
}
void loop()
{
val=digitalRead(SENSOR);//将数字接口3 的值读取赋给val
if(val==HIGH)//当震动传感器检测有信号时，LED 亮
{
digitalWrite(Led, HIGH);
}
Else
{
digitalWrite(Led, LOW);
}
}
